# Checklista för tillsyn av skyddsrum

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tillsynen utförd av |  | SRG |

#### 1. Registeruppgifter från genomförd skyddsrumstillsyn

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skyddsrumsnummer |  | |
| Datum för skyddsrumstillsyn |  | |
| Fastighetsbeteckning |  | |
| Gatuadress vid ingången |  | |
| Kommun |  | |
| Typ av teknisk bestämmelse | A6/S3  S7  Askr  Nskr | TB74  TB78  SR  Anläggning |
| Typ av luftrening | Saknas  Gas- och dimfilter | Sandfilter  F-A-G-filter |
| Koordinater i SWEREFF 99 TM | N=       E= | |
| Skyddsrumsbilder | Foton skickas in i den omfattning som anges i SK 16. | |

#### 2. Kontrollresultat från genomförd skyddsrumstillsyn

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Angiven fastighet är bebyggd. | Ja Nej |
| 2. Angivet skyddsrum finns. | Ja Nej |
| 3. Skyddsrumsskylt finns uppsatt vid skyddsrummets ingång. | Ja Nej |
| 4. Det är möjligt att iordningställa skyddsrummet inom två dygn. | Ja Nej |
| 5. Kringbyggda skyddsdörrar finns. | Ja Nej |
| 6. Alla ej kringbyggda skyddsdörrar hänger på sina gångjärn. | Ja Nej |
| 7. Skjutbart väggelement finns. | Ja Nej |
| 8. Minst en reservutgång finns. | Ja Nej |
| 9. Reservutgång är förbyggd på utsidan. | Ja Nej |
| 10. Förstärkning med stålbalkar/pelare i skyddsrummet finns. | Ja Nej |
| 11. Det finns gravt rostiga ingjutningsgods/ståldetaljer. | Ja Nej |
| 12. Det finns omfattande fuktskador på insida stommen. | Ja Nej |
| 13. Håltagning utan igensättning finns i omslutande stomme. | Ja Nej |